**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю робіт по об’єкту:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Капітальний ремонт огорожі у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 74 Львівської міської ради Львівської області на вул. І. Огієнка, 9 у смт. Рудне»** **(код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи)****Об’єкт розташований за адресою:** **79493, Україна, Львівська обл., Львів-Рудно, вул. І. Огієнка,9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установлення металевоЇ огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | 100 м | 2,575 |
| 2 | Секція огорожі 2,5м | шт | 113 |
| 3 | Деталі кріплення | шт | 224 |
| 4 | Стовпи металеві | шт | 116 |
| 5 | Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м з установленням стовпів | 100 м2 | 0,16 |
| 6 | Ворота 5м | шт | 1 |
| 7 | Ворота 4м | шт | 1 |
| 8 | Фіртка 1м | шт | 2 |

 |

Окремі технічні характеристики об’єкта:

- секція огорожі:
висота 2.03 м;
діаметр дроту - 3×4 (ЕКО)
покриття поліефірне.
- стовпець:
профіль - 60 × 40;
товщина сітки - 1.2 мм;
висота 2.5 м;
покриття – поліефірне (порошкова фарба).
- ворота:
висота - 2м;
стовпець - 80 × 60;
покриття - поліефірне (порошкова фарба)

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом «або еквівалент».

Гарантійний строк на виконані роботи має бути не менше десяти років, що має бути відзначено у пропозиції учасника гарантійним листом у довільній формі.

Дo закінчення періоду уточнень учaсник має право здiйснити пoпepeднє oбстeжeння (oгляд) oб’єкта для oзнaйoмлeння з фaктичними oбсягaми poбiт, пpo щo зaзнaчити в aктi oбстeжeння oб’єкта, який пiдписaти у зaмoвникa i нaдaти йoгo кoпiю у склaдi пpoпoзицiї. Витpaти нa вiдвiдувaння oб’єкта учaсник нeсe зa влaснi кoшти. Зaмoвник нe нeсe вiдпoвiдaльнoстi зa будь-якi мaйнoвi тa нeмaйнoвi pизики, пoв’язaнi з oзнaйoмлювaльнoю пoїздкoю, нa щo учaсник нaдaє лист-згoду з цими умoвaми.

**Очікувана вартість предмету закупівлі** **«Капітальний ремонт огорожі у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 74 Львівської міської ради Львівської області на вул. І. Огієнка, 9 у смт. Рудне» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи) – 416104,00грн, з ПДВ, згідно проектно-кошторисної документації.**

 **Оголошено 01.10.2021р.**